ANEXO IV

**INFORMAÇÕES GERAIS**

**Plateia**

* 260 lugares

**Palco**

* Profundidade (boca de cena ao ciclorama): 9m
* Largura da boca de cena: 12m
* Altura da boca de cena: 5m
* Profundidade total (até o ciclorama): 11m
* Largura total (incluindo as pernas): 14m
* Altura total (até o urdimento): 8m

**Varas de Iluminação e Cenário**

* 2 Varas fixas de iluminação (frente/plateia): 17m
* 4 Varas manual de Iluminação: 14m, capacidade máx. 500kg
* 2 Varas fixas de iluminação (lateral esq/plateia): 7,85m
* 2 Varas fixas de iluminação (lateral dir/plateia): 7,85m
* 17 Varas manual de cenário: 14m, capacidade máx. 500kg

**Cortinas e Reguladores**

* 1 Cortina corta fogo
* 1 Cortina da boca de cena
* 1 Regulador de boca de cena horizontal
* 2 Regulador de boca de cena vertical
* 1 Rotunda
* 1 Ciclorama

**Cabine de Som e Luz**

* 1 unidade

**Porão**

* Altura: 2,2m
* Profundidade: 8m
* Largura: 12m

**Passarela**

* Passarela de comunicação aéreo camarins/maquinário cênico/cabine de som e iluminação

**Plataformas para projeção de Canhão de Luz**

* 2 plataformas

**Depósito**

* 1 Depósito

**Camarins:**

* 2 camarins
* 8 pessoas total

**Foyer (mobiliado)**

* Profundidade: 8,7m
* Largura: 10,2

**Bilheteria**

**Banheiro Masculino**

* Coletivo para três pessoas

**Banheiro Feminino**

* Coletivo para três pessoas